|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WIN7PRO\Desktop\Каталог 2013\0715-1  в=2300 д=850 ш=800.jpg | **Баскетбольный щит 0715/1**Размеры не менее: длина - 720 мм, ширина - 1200 мм, высота - 2590 мм. Изделие представляет собой, вертикально расположенный столб со щитом и баскетбольным кольцом и предназначено для игры в баскетбол и стритбол.Баскетбольный щит имеет размеры не менее: длина – 1200 мм, высота – 900 мм, изготовлен из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм.Баскетбольное кольцо, изготовлено из металлической трубы, диаметром 21,3 мм. Баскетбольный щит должен крепиться к основанию из металлической профильной трубы, сечением не менее 40\*20 мм.Столб изготовлен из металлической профильной трубы, сечением не менее 60х60 мм.Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |