|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WIN7PRO\Desktop\Каталог 2013\0688  в=570 д=1500 ш=360.jpg | **Скамья 0688**Размеры не менее: высота – 450 мм., длина - 1500 мм., ширина - 330 мм.Основание должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм. Сиденье изготовлено из стеклопластика, имеет размеры не менее: ширина – 330 мм., длина 1500 мм. Окрас стеклокомпозитного сиденья – синий, с глянцевой поверхностью. Набор толщины стеклокомпозитных панелей должен осуществляться стеклорагожей и стекломатом, методом чередования, связующим должны служить полиэфирные смолы.Сиденье должно быть устойчиво к ультрафиолетовому излучению, к атмосферным воздействиям и вандализму. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой, крепеж оцинкован.Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |