|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WIN7PRO\Desktop\Каталог 2013\0629  в=500 д=1500 ш=400.jpg | **Скамья 0629**Размер не менее: длина – 1500 мм, ширина – 400 мм, высота – 510 мм.Сиденье изготовлено из калиброванного пиломатериала толщиной не менее 40 мм. Влажность пиломатериала не более 12%, каркас скамьи должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, сечением не менее 40\*20 мм, декоративные элементы должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 20\*20 мм. Для придания жесткости конструкции под сиденьем должен быть каркас, изготовленный из металлической профильной трубы, сечением не менее 20\*20 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены, крепеж оцинкован.Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. |